灯带控制器接收信号格式（字节）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buff[0] | Buff[1] | Buff[2] | Buff[3] | Buff[4] | Buff[5] | Buff[6] | Buff[7] | Buff[8] | Buff[9] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 罐体高度 | |  | 水液位 | | 泡沫液位 | |  |  |
|  |  |  |  |

1：功能码：0xBB。

2-3：罐体高度。

4：控制个数：1表示只控制水罐灯带，2表示只控制泡沫罐灯带，3表示二者皆控制。

5-6：水罐液位高度（mm）。

7-8：泡沫罐液位高度（mm）。

9-10：CRC-16/MODBUS校验码。

例：

灯带控制器接收信号：0Xbb 05 dc 03 05 dc 05 dc AF 9C

表示水罐和泡沫罐高度为1500mm，控制水罐和泡沫罐液位高度为1500mm。